**Breviar calcul – PODEȚ CHILIENI (Sarcină utilă 3.5 tone)**











Moment de încovoiere maxim: 373kN\*m


Tăietoare maximă: 60kN


Axială: 31.5kN (60% din greutatea maximă a vehiculului care frânează)


PROFIL DE VERIFICAT: HE240M, oțel marca S235J2G3.























PROFILELE HE240M VERIFICĂ EXIGENȚA DE REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE PENTRU ÎNCĂRCĂRILE DE CALCUL.